RADSECProxy Attribute Filtering

### Only release a small set of required attributes to the NRPS
### Update/Inject Operator-Name for your site
rewrite OutboundFilter {
# Operator-Name
RemoveAttribute 126
AddAttribute 126:'1example.ac.uk
WhitelistMode on
# User-Name
WhitelistAttribute 1
# EAP-Message
WhitelistAttribute 79
# Message-Authenticator
WhitelistAttribute 80
# State
WhitelistAttribute 24
# Proxy-State
WhitelistAttribute 33
# Operator-Name
WhitelistAttribute 126
# Class
WhitelistAttribute 25
# Calling-Station-Id
WhitelistAttribute 31
# Called-Station-Id
WhitelistAttribute 30
# Chargeable-User-Identity
WhitelistAttribute 89
}
server roaming0.govroam.uk {
type = udp
secret "secret"
StatusServer minimal
RewriteOut OutboundFilter
}
server roaming1.govroam.uk {
type = udp
secret "secret"
StatusServer minimal
RewriteOut OutboundFilter
}
server roaming2.govroam.uk {
type = udp
secret "secret"
StatusServer minimal
RewriteOut OutboundFilter
}
server roaming3.govroam.uk {
type = udp
secret "secret"
StatusServer minimal
RewriteOut OutboundFilter
}